**Informace k domovním přípojkám splaškové kanalizace v Horce**

**Přípravu - vykopání a položení potrubí lze již provádět a mnozí z Vás již tak činí.**

**Je nutné, aby potrubí bylo řádně utěsněno a sesazeno, nesmí docházet k vnikání dešťové, spodní vody do potrubí.**

**Materiál potrubí kanalizační přípojky je PVC SN 8 DN 150 nebo DN 200.**

**Pro kanalizační přípojku o průměru 150 mm DN 150 je minimální sklon uložení potrubí 2%, pro DN 200 je minimální sklon 1% .**

****

****

**Vzory uložení potrubí jsou na webových stránkách obce Horka (viz příloha).**

**Je zakázáno do splaškové kanalizace napojit a vypouštět dešťové a drenážní vody!**

**Napojení do splaškové kanalizace bude možné po kolaudaci hlavního řádu splaškové kanalizace v druhé polovině ledna 2023.**

**Postup pro připojení nemovitosti na novou splaškovou kanalizaci po kolaudaci hlavního řadu kanalizace :**

1. **Kontrola napojovacího místa zástupcem obce pře zásypem (místo, kde se bude napojovat stávající rozvod z domu do nové přípojky) včetně fotodokumentace-**

 **do nové kanalizace NELZE napojovat dešťové a drenážní vody !**

1. **Předložení dokladu o vývozu stávajícího septiku, jímky, žumpy nebo domovní ČOV autorizovanou osobou, na kterém bude uvedeno číslo popisné nemovitosti, která byla vyvážena.**

**NELZE PŘEČERPAT DO NOVÉ KANALIZACE !!!**

**Doklad o vyvezení doložit na obecní úřad osobně nebo emailem** **ou.horka@seznam.cz**

1. **Podpis smlouvy o odvádění splaškových vod po napojení nemovitosti na kanalizaci.**

**Předpoklad napojení nemovitostí je od druhé polovině ledna 2023.**